LEGENDE:

Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Pure:   
**Geräteschrank / Gerätehaus für den Außenbereich:**

**Größe:** 1,58 m x 1,58 m x 1,58 m (B x T x H)  
**Bedienung:** Zugriff von zwei bis drei Seiten mit integrierten Regalsystemen. Fachböden individuell verstellbar.  
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material   
**Farbe:** Frei wählbar aus Trespa UNI Farbpalette (alternativ: Frei wählbar aus Standardfarbe oderWood-Dekor oder Natural / Metallic oder Glastüren)  
**Design:** Gefrästes schmales oder breites Streifendesign  
**Dach:** Flachdach mit Spezial-UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante (alternativ: mit Dachbegrünungsmodul und Wasserablauf im Inneren)  
**Bodenkonstruktion:** Kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte mit höhenverstellbaren Füßen und Alu-Einfassung mit Tropfkannte  
**Rückseite:** Trespa-Meteon Platte  
**Verschließbarkeit:** Vorrichtung für Vorhängeschlösser (Alternativ mit gleichschließenden Zylinderschlösser)  
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller (alternativ mit Spedition an Bordsteinkannte als Bausatz)

**Modellname:** Garten[Q]Pure oder gleichwertig

Garten-Q GmbH   
Eugen-Sänger-Ring 21  
85649 München / Brunnthal  
Telefon +49/89/244 18 41-0  
Fax +49/89/244 18 41-99  
Mail: [info@garten-q.de](mailto:info@garten-q.de)  
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)