LEGENDE:

Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Pure:
**Geräteschrank / Gerätehaus für den Außenbereich:**

**Größe:** 1,58 m x 1,58 m x 1,58 m (B x T x H)
**Bedienung:** Zugriff von zwei bis drei Seiten mit integrierten Regalsystemen. Fachböden individuell verstellbar.
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material
**Farbe:** Frei wählbar aus Trespa UNI Farbpalette (alternativ: Frei wählbar aus Standardfarbe oderWood-Dekor oder Natural / Metallic oder Glastüren)
**Design:** Gefrästes schmales oder breites Streifendesign
**Dach:** Flachdach mit Spezial-UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante (alternativ: mit Dachbegrünungsmodul und Wasserablauf im Inneren)
**Bodenkonstruktion:** Kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte mit höhenverstellbaren Füßen und Alu-Einfassung mit Tropfkannte
**Rückseite:** Trespa-Meteon Platte
**Verschließbarkeit:** Vorrichtung für Vorhängeschlösser (Alternativ mit gleichschließenden Zylinderschlösser)
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller (alternativ mit Spedition an Bordsteinkannte als Bausatz)

**Modellname:** Garten[Q]Pure oder gleichwertig

Garten-Q GmbH
Eugen-Sänger-Ring 21
85649 München / Brunnthal
Telefon +49/89/244 18 41-0
Fax +49/89/244 18 41-99
Mail: info@garten-q.de
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)