LEGENDE:

Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Teras:   
**Geräteschrank für den Außenbereich:**

**Abmessung:** 158 cm x 80 cm x 158 cm (B x T x H)  
**Bedienung:** Zugriff von einer bis drei Seiten mit integriertem Regalsystem. Fachböden individuell verstellbar.  
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material   
**Farbe:** Frei wählbar aus Trespa UNI Farbpalette (Alternativ: Frei wählbar aus Standardfarbe oderWood-Dekor oder Natural / Metallic oder Glastüren)  
**Design:** Gefrästes schmales oder breites Streifendesign  
**Dach:** Flachdach mit spezial- UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante. (Alternativ: SmartDach mit einer Füllhöhe von 2,5 cm für Zierkies oder Dachbegrünungsmodul und Wasserablauf im Inneren)  
**Bodenkonstruktion:** Kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte mit höhenverstellbaren Füßen  
**Rückseite:** Standard kunststoffbeschichtete Mehrschichtholzplatte (Alternativ: Mit Trespa-Verkleidung)  
Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller (Alternativ: Mit Spedition an Bordsteinkannte als Bausatz)  
**Modellname:** Garten[Q]Teras oder gleichwertig

**Quelle:**Garten-Q GmbH   
Eugen-Sänger-Ring 21  
85649 München / Brunnthal  
Telefon +49/89/244 18 41-0  
Fax +49/89/244 18 41-99  
Mail: [info@garten-q.de](mailto:info@garten-q.de)  
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)