Gelb unterlegte Passagen sollten möglichst im Vorfeld geklärt werden!



Garten[Q]Trash-L:
**Müllcontainereinhausung für 1.100 Liter Roll-Container:**

**Größe:** 1,56 m x 1,40 m ca. 1,38 m (B x T x H)
**Bedienung:** Einwurf durch Hochklappen des Daches auf voller Breite.
**Türen:** Aus wartungsfreiem HPL-Trespa-Meteon-Material
**Farbe:** Standardfarbe, oder Trespa UNI Farbpalette, Wood-Dekor, Natural / Metallic-Pallette
**Design:** Breites Streifendesign
**Dach:** Flachdach mit Spezial-UV-Dachfolie auf kunststoffbeschichteter Mehrschichtholzplatte mit Alu-Einfassung und Tropfkante. Im vorderen Bereich anhebbar.
**Bodenkonstruktion:** Kein fester Boden. Höhenverstellbare Füße zum Verschrauben auf ein ebenes Platten- oder Betonfundament.
**Seitenwände:** beidseitig Trespa-Verkleidet oder Holzplatte (Werden mehrere Modelle zusammengestellt sind die Zwischenwände ohne Trespa-Verkleidung)
**Rückseite:** Offen, Holzplatte oder Trespa-Verkleidung
**Verschließbarkeit:** Zylinderschloss
**Lieferung:** Mit Aufbauservice auf vorbereiteten Untergrund gemäß Hersteller

**Modellname:** Garten[Q]Trash-L

**Quelle:**Garten-Q GmbH
Eugen-Sänger-Ring 21
85649 München / Brunnthal
Telefon +49/89/244 18 41-0
Fax +49/89/244 18 41-99
Mail: info@garten-q.de
Web: [www.garten-q.de](http://www.garten-q.de)